**ПРАВИЛА ПРОВИДЕНИЯ ИСЛЕДОВАНИЙ**

Исследования проводятся в соответствии с:

* Постановлением Правительства Российской Федерации №743 от 24.06.2017г. «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».
* "Порядком технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов", утвержденном приказом Ростехнадзора от 13 апреля 2018 года N 170

Формы протоколов по техническому освидетельствованию и/или обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся дорожек), эскалаторов являются самостоятельным документом. Утверждаются Директором ООО ИЦ «Лифт-Эксперт**»**, а также Руководителем Экспертной Организации.

В случае изменения ГОСТов, требований Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору производится доработка форм протоколов с обязательным сохранением оригинала.

Правилами установлено что, техническое освидетельствование введенных в эксплуатацию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов осуществляется в течение назначенного срока службы в срок не реже одного раза в 12 месяцев

Обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов проводится по истечении назначенного срока службы с целью определения фактического состояния объекта и возможности его дальнейшего использования по назначению в соответствии с требованиями установленными Правилами.

Заявителем при техническом освидетельствовании и обследовании объекта является владелец объекта.

Организации (ее квалифицированному персоналу), осуществляющей техническое освидетельствование и обследование объектов, запрещается проводить такие работы в отношении объектов, принадлежащих ей и ее аффилированным лицам на праве собственности или ином законном основании.

Назначенный срок службы при отсутствии сведений о нем в паспорте подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки) и эскалатора принимается равным 20 годам с даты изготовления объекта.

Заказчик обращается в ЭО с заявкой на провидение работ. На основании Заявки ЭО подготавливает договор и, при необходимости, другие документы, устанавливающие условия проведения работ. Документы передаются Заказчику и после их оформления возвращаются в экспертную организацию.

Руководитель ЭО назначает специалистов для проведения работ по проверке, испытаний и измерений, а при обследовании назначается Эксперт для оформления по результатам обследования заключения. Обеспечивает специалистов документацией, приборами, инструментом, а также материалами, необходимыми для проведения работ.

Приборы и средства измерений, используемые при проведении освидетельствования и обследования объектов должны пройти поверку в метрологической службе.

При полном техническом освидетельствовании объект должен быть подвергнут осмотру, проверкам и испытаниям в объеме, установленном руководством по эксплуатации платформы.

Техническое освидетельствование эскалатора и проверка его работоспособности в течение назначенного срока службы осуществляется в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации

Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после проведенного полного технического освидетельствования при вводе опасного объекта в эксплуатацию должен храниться в паспорте объекта до окончания назначенного срока службы объекта. Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после периодического технического освидетельствования должен храниться экспертной организацией до наступления срока следующего периодического технического освидетельствования объекта (12 месяцев), Протокол проверок, испытаний и измерений, оформленный после проведения обследования опасного объекта, отслужившего назначенный срок, должен храниться экспертной организацией до окончания продления срока службы опасного объекта, не превышающего трех лет.

Результаты проверок, испытаний и измерений, проведенных при обследовании и освидетельствовании объектов, оформляют протоколом в соответствии с формой протокола, установленной настоящими рекомендациями.

Управление объектом, переключения и иные операции, необходимые для проведения проверок, испытаний и измерений, должны осуществляться квалифицированным персоналом специализированной организации, выполняющей работы по обслуживанию, ремонту объектов, или соответствующим персоналом владельца объекта.